[bookmark: _GoBack]关于琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目(高中部）
工程材料检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司 
工程名称：琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目(高中部）
工程建设规模与内容：新建1栋地上5层的学生宿舍和1栋地上1层的体育馆(局部3层)。学生宿舍楼建筑面积为2497.62平方米，体育馆建筑面积为2983.07平方米，总建筑面积为5480.69平方米。项目总投资3459.89万元，其中建安费为3007.68万元。
工作内容：工程材料检测
计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准6折后计取。
检测报价：          元。（报价明细详见附件1）
服务承诺：
1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。
2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。
报价单位：          （盖章）
法定代表人：  （签字或签章）
时间： 2026年    月    日
联系人：
联系电话：

附件1：
	琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目(高中部）检测服务报价明细

	序号
	检验项目
	试验内容
	单位
	检测数量
	2021版标准单价（元）
	报价单价（元）
	报价合价（元）
	备注

	一
	建筑材料及构配件
	
	
	

	1
	土石方回填
	压实系数/压实度（环刀法）
	点
	20
	54
	
	
	

	2
	
	压实系数/压实度（灌砂法）
	点
	20
	120
	
	
	

	3
	
	土工击实
	组
	1
	300
	
	
	

	4
	
	砂的相对密度/碎石最大干密度/级配最大干密度
	组
	1
	210
	
	
	

	5
	钢筋
	抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差
	组
	30
	288
	
	
	

	6
	钢筋机械连接接头
	抗拉强度
	组
	30
	60
	
	
	

	7
	钢筋焊接接头检验
	抗拉强度
	组
	15
	120
	
	
	

	8
	水泥
	细度、凝结时间、安定性、标稠、胶砂强度
	组
	2
	288
	
	
	

	9
	粗骨料/碎石
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量
	组
	2
	600
	
	
	

	10
	细骨料/砂
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率、氯化物含量、堆积密度
	组
	2
	600
	
	
	

	11
	混凝土
	配合比设计、试配（C10～C35强度）
	组
	2
	240
	
	
	

	12
	混凝土试件
	混凝土渗透性能/抗渗等级
	组
	20
	180
	
	
	

	13
	
	抗压强度
	组
	100
	30
	
	
	

	14
	砖
	抗压强度（含承重墙体的多孔砖、蒸压普通砖、蒸压灰砂砖和实心砌块等各类砖砌体烧结普通砖等），最小壁厚及最小肋厚（非烧结含孔块材），孔洞率（承重多孔砖和小砌块
	组
	1
	180
	
	
	

	15
	砂浆配合比设计
	砂浆配合比设计
	组
	1
	180
	
	
	

	16
	砂浆试块
	抗压强度
	组
	15
	18
	
	
	

	17
	蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度等级、干密度、含水率（含加工费）
	组
	2
	660
	
	
	

	18
	压力管道水压试验
	水压试验
	米
	100
	15.6
	
	
	

	19
	衬塑钢管
	外观、尺寸、塑层厚度、静液压强度
	组
	3
	750
	
	
	

	20
	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材
	外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度
	组
	3
	810
	
	
	

	21
	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件
	外观、规格尺寸、液压试验
	组
	3
	660
	
	
	

	22
	钢管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸
	组
	2
	960
	
	
	

	23
	排水用PVC-U管材
	外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度
	组
	3
	1206
	
	
	

	24
	排水用PVC-U管件
	外观、规格尺寸、落锤冲击、坠落试验
	组
	3
	336
	
	
	

	25
	聚乙烯双壁波纹管管材
	颜色、外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验
	组
	1
	756
	
	
	

	26
	钢丝网骨架塑料复合管
	规格尺寸、静液压强度及爆破压力试验
	组
	1
	630
	
	
	

	27
	球墨铸铁井盖
	外观、尺寸、承载能力、残余变形
	组
	1
	1566
	
	
	

	28
	雨污水管
	闭水试验
	管段
	4
	1206
	
	
	

	29
	管道基础
	地基承载力（轻型动力触探）
	点
	10
	300
	
	
	

	30
	线槽、线管
	尺寸、冲击性能、抗拉强度、压力试验、弯曲性能
	组
	3
	1026
	
	
	

	31
	
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	3
	972
	
	
	

	32
	建筑用绝缘电工套管及配件
	外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、自熄时间
	组
	2
	876
	
	
	

	33
	电线电缆
	颜色、导体结构、护套厚度、绝缘厚度、导体电阻、绝缘电压、标志检验
	组
	3
	336
	
	
	

	34
	开关
	标志、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、机械强度、温升、通断能力、正常操作、电气间隙、爬电距离
	组
	2
	2580
	
	
	

	35
	插座
	标志、尺寸检查、防触电保护、拔出力、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、电气强度、耐热
	组
	2
	1200
	
	
	

	36
	灯具
	绝缘电阻、电气强度、灯具内绝缘导线的绝缘层厚度
	组
	2
	420
	
	
	

	二
	装饰装修材料
	
	
	

	1
	防水卷材
	外观、尺寸、拉伸/力、最大拉力时延伸率、厚度、不透水性
	组
	2
	546
	
	
	

	2
	弹性体防水卷材
	外观、尺寸、拉伸/力、最大拉力时延伸率、厚度、不透水性
	组
	1
	546
	
	
	

	3
	建筑室内外腻子
	容器中状态、干燥时间、施工性、储（贮）存稳定性、初期干燥抗裂性、耐水性、打磨性
	组
	2
	627
	
	
	

	4
	防水涂料
	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性
	组
	2
	540
	
	
	

	5
	聚合物水泥防水砂浆
	凝结时间、粘结强度、抗渗压力、 抗压强度、抗折强度、耐热性
	组
	2
	1320
	
	
	

	6
	墙面、地面砖
	尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、放射性
	组
	3
	1458
	
	
	

	7
	建筑用硅酮结构密封胶
	23 ℃拉伸粘结强度、粘结破坏面积、23 ℃最大拉伸强度时伸长率（以上为进场复验项目）；下垂度、硬度、表干时间
	组
	1
	870
	
	
	

	8
	铝单板
	耐盐酸性、耐溶剂性、外观质量、尺寸偏差、附着力、耐冲击性
	组
	1
	810
	
	
	

	9
	无机涂料
	容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、耐碱性、耐水性
	组
	2
	621
	
	
	

	10
	涂料
	总挥发性有机化合物和游离甲醛限量
	组
	2
	1086
	
	
	

	11
	铝合金建筑型材
	规定非比例伸长应力，抗拉强度，断后伸长率
	组
	2
	906
	
	
	

	12
	轻钢龙骨
	外观质量、形状、尺寸、力学性能（静载试验）、抗冲击性、双面镀锌量
	组
	1
	720
	
	
	

	13
	ALC板（墙板）
	尺寸、外观、密度、抗弯破坏荷载、干燥收缩值
	组
	1
	960
	
	
	

	14
	真石漆
	容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量
	组
	1
	621
	
	
	

	15
	石材
	体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、吸水率、耐磨性、放射性
	组
	1
	2292
	
	
	

	16
	基层处理剂（界面剂）
	挥发性有机化合物(V0C)含量、不挥发物含量、干燥时间（表干、实干）、耐冲击性、划格试验、密度、铅笔硬度(擦伤)
	组
	1
	1170
	
	
	

	17
	粘结与锚固
	饰面砖粘结强度
	组
	2
	720
	
	
	

	18
	抹灰
	粘结强度
	组
	2
	900
	
	
	

	19
	扶手、栏杆
	水平抗推力
	构件
	2
	720
	
	
	

	二
	合计（元）：
	
	

	三
	报价下浮率（%）：
	
	

	四
	最终报价合计（元）：
	
	

	说明：
1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取；
报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用；
3.标准单价已按参考收费标准单价进行6折下浮后计价。
4、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。
	

	
	

	
	

	
	

	
	




