关于琼海市职业教育提升项目一琼海市职业中等专业学校改扩建工程（2#综合楼、4#体育馆及园林绿化、室外配套设施）工程材料检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司 
工程名称：琼海市职业教育提升项目一琼海市职业中等专业学校改扩建工程
工程建设规模与内容：新建建筑面积58804.98m²(地上建筑面积53639.01m²，地下建筑面积5165.97m²)。新建建筑共计11栋(教学实训楼1栋，综合楼1栋，图书楼1栋，学生宿舍3栋，教师周转房1栋，学校食堂1栋，体育馆1栋，训练房1栋，主席台1栋)及配套用房(湿地公厕、学校大门、人防出入口)，同时建设室外道路、场地硬化、围墙、挡土墙、绿化、运动场、水电等基础设施工程，项目总投资41561.56万元。其中建安费29178.04万元。
工作内容：工程材料检测
计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准6折后计取。
检测报价：          元。（报价明细详见附件1）
服务承诺：
1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。
2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。
报价单位：          （盖章）
法定代表人：  （签字或签章）
时间： 2026年    月    日
联系人：
联系电话：

[bookmark: _GoBack]附件1：

	琼海市职业中等专业学校改扩建工程                                                                       （2#综合楼、4#体育馆及园林绿化、室外配套设施）工程检测服务报价明细

	序号
	检验项目
	试验内容
	单位
	检测数量
	2021版标准单价6折下浮（元）
	报价单价（元）
	报价合价（元）
	备注

	一、建筑材料及构配件
	
	
	

	1
	钢筋原材
	抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差
	组
	60
	288
	
	
	

	2
	钢筋机械连接接头
	抗拉强度
	组
	100
	60
	
	
	

	3
	钢筋焊接接头检验
	抗拉强度
	组
	60
	60
	
	
	

	4
	水泥
	细度、凝结时间、安定性、标稠、胶砂强度
	组
	4
	288
	
	
	

	5
	混凝土外加剂
	高效减水剂：pH值、密度(或细度)、含固量(或含水率)、减水率；
高效减水剂、凝结时间差。
	组
	1
	780
	
	
	

	6
	膨胀剂
	膨胀剂：水中7d限制膨胀率和细度
	组
	1
	420
	
	
	

	7
	混凝土用矿物掺合料
	粉煤灰：细度、需水量比、烧失比、安定性（C类粉煤灰）
	组
	1
	420
	
	
	

	8
	粗骨料/建设用石
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量
	组
	2
	600
	
	
	

	9
	细骨料/建设用砂
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率、氯化物含量、堆积密度
	组
	2
	600
	
	
	

	10
	混凝土配合比设计
	配合比设计、试配（C10～C35强度）
	组
	4
	240
	
	
	

	11
	抗渗混凝土试件
	混凝土抗水性能/抗渗等级
	组
	20
	180
	
	
	

	12
	混凝土抗压试件
	抗压强度
	组
	80
	30
	
	
	

	13
	同养试块
	抗压强度
（同养试块）
	组
	40
	30
	
	
	

	14
	砖
	抗压强度（承重墙体的多孔砖、蒸压普通砖、蒸压灰砂砖和实心砌块等各类砖砌体），最小壁厚及最小肋厚（非烧结含孔块材），孔洞率（承重多孔砖和小砌块）
	组
	2
	180
	
	
	

	15
	砂浆配合比设计
	砂浆配合比设计
	组
	4
	180
	
	
	

	16
	砂浆试块
	抗压强度
	组
	20
	18
	
	
	

	17
	蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度等级、密度、含水率（含加工费）
	组
	2
	660
	
	
	

	18
	钢塑复合压力管
	外观/颜色、尺寸、环刚度、静液压试验
	组
	2
	1260
	
	
	

	19
	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材
	外观、颜色、几何尺寸、静液压强度、纵向回缩率
	组
	2
	810
	
	
	

	20
	钢管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸
	组
	3
	960
	
	
	

	21
	排水用PVC-U管材
	外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度
	组
	3
	1206
	
	
	

	22
	PVC-U管件
	外观、规格尺寸、落锤冲击、坠落试验
	组
	3
	336
	
	
	

	23
	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材
	外观、规格尺寸、静液压试验（1h）、纵向回缩率
	组
	2
	780
	
	
	

	24
	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件
	外观、规格尺寸、液压试验
	组
	2
	660
	
	
	

	25
	电缆
	颜色、导体结构、护套厚度、绝缘厚度、导体电阻、绝缘电压、标志检验
	组
	2
	510
	
	
	

	26
	土工击实
	最大干密度、最佳含水率
	组
	2
	300
	
	
	

	27
	压实系数检验
	回填土压实系数检验（环刀法）
	点
	72
	54
	
	
	

	28
	建筑用绝缘电工套管及配件
	外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、自熄时间
	组
	2
	876
	
	
	

	29
	防水涂料
	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水
	组
	2
	540
	
	
	

	30
	弹性体防水卷材
	外观、尺寸、拉伸/力、最大拉力时延伸率、厚度、不透水性
	组
	2
	546
	
	
	2个方向

	31
	湿铺防水卷材
	外观、尺寸、不透水性、厚度、拉力、延伸率（两个方向）
	组
	2
	546
	
	
	2个方向

	32
	地砖、墙砖
	尺寸、外观、吸水率、破坏强度和断裂模数
	组
	4
	816
	
	
	

	33
	电气线管、导管、线槽
	尺寸、冲击性能、抗拉强度、压力试验、弯曲性能
	组
	3
	1026
	
	
	JDG管

	34
	
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	3
	972
	
	
	SC

	35
	电气设备交接试验
	绝缘电阻
	回路•组
	4
	300
	
	
	

	36
	
	接地电阻
	测点
	4
	186
	
	
	

	37
	太阳能光伏
系统
	光伏组件光电转化效率
	个
	1 
	2100 
	
	
	

	38
	
	最大功率
	个
	1 
	1200 
	
	
	

	39
	
	系统电气效率
	个
	1 
	2040 
	
	
	

	40
	金属脚手架扣件
	扣件抗滑、扣件抗破坏性能、扣件扭转刚度性能、扣件抗拉性能、扣件扭力矩、底座抗压性能
	组
	3 
	3834 
	
	
	

	41
	钢管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	1 
	900 
	
	
	

	42
	安全网
	规格尺寸、质量、筋绳间距、耐冲击性能、耐贯穿性、系绳断裂强力、断裂伸长率、开眼环扣强力、梯形法撕裂强力、接缝部位抗拉强力
	组
	2 
	1800 
	
	
	

	43
	安全帽及安全带
	外观结构及尺寸、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带的强度、侧向刚性（常温）、安全绳静态负荷、整体静态负荷、整体动态负荷
	组
	2 
	3786 
	
	
	

	44
	建筑用水、二次供水
	PH值、色度、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、氯化物、硫酸盐
	组
	1 
	1590 
	
	
	

	45
	低压流体输送用焊接钢管（热浸镀锌）
	尺寸测量、弯曲试验、压扁试验、拉伸试验、镀锌层厚度、镀锌层均匀性
	组
	3
	1380
	
	
	

	46
	圆钢
	尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲
	组
	1
	726
	
	
	

	47
	接地扁铁
	尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲
	组
	1
	726
	
	
	

	48
	石油沥青
	在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度
	组
	1
	261
	
	
	

	49
	灌浆料
	抗压强度
	组
	2
	90
	
	
	

	50
	碳素结构钢
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、冲击性能
	组
	5
	378
	
	
	

	51
	直缝焊管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸
	组
	2
	960
	
	
	

	52
	焊接钢管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸
	组
	2
	960
	
	
	

	53
	高强螺栓
	紧固轴力（扭剪型）、扭矩系数（大六角头型）
	组
	1
	1500
	
	
	

	54
	对拉螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	55
	花篮螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	56
	膨胀螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	57
	镀锌螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	58
	塑料膨胀螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	2
	480
	
	
	

	59
	六角螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	60
	镀锌精制六角头螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	61
	预拼装用高强度螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	62
	拉爆螺栓
	螺栓实物最小载荷
	组
	1
	480
	
	
	

	63
	低合金钢焊条
	
熔敷金属力学性能、V型缺口冲击、化学元素分析
	组
	1
	2760
	
	
	

	64
	粉状型建筑胶粘剂
	粘结强度
	组
	1
	180
	
	
	

	65
	吸音板（碳钙复合吸音板、聚酯纤维吸声板、矿棉吸音）
	甲醛释放量
	组
	1
	3600
	
	
	

	66
	防霉涂料
	在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度
	组
	1
	261
	
	
	

	67
	石膏砂浆
	抗压强度
	组
	1
	18
	
	
	

	68
	PCV地胶
	尺寸、外观、面质量偏差、加热尺寸变化率、弯曲性、
	组
	1
	780
	
	
	

	69
	衬塑钢管
	外观、尺寸、塑层厚度、静液压强度
	组
	2
	750
	
	
	

	70
	镀锌桥架
	机械荷载试验
	组
	3
	1200
	
	
	

	71
	钢材（低合金热轧厚钢板、镀锌方管、无缝钢管、热镀锌方钢、槽钢、彩钢板）
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、冲击性能
	组
	6
	378
	
	
	

	72
	PVC-U双壁中空螺旋消音管
	外观、颜色、管材尺寸、密度、纵向回缩率、落锤冲击试验、维卡软化温度、拉伸屈服应力、断裂伸长率
	组
	1
	1206
	
	
	

	73
	自流平水泥
	强度（抗压、抗折）、流动度
	组
	1
	210
	
	
	

	二、主体结构及装饰装修
	
	
	

	1
	结构实体
	抗压强度
（实体回弹）
	构件
	48
	240
	
	
	

	2
	
	钢筋保护层厚度
	构件
	30
	300
	
	
	

	3
	
	板厚
	构件
	9
	120
	
	
	

	4
	后锚固件试验
	后置螺栓(锚栓)连接件锚固力
	根
	30
	900
	
	
	

	5
	
	拉结筋植筋拉拔试验
	根
	63
	300
	
	
	

	6
	粘结与锚固
	饰面砖粘结强度
	组
	2
	1200
	
	
	

	7
	抹灰
	粘结强度
	组
	2
	1500
	
	
	

	8
	扶手、栏杆
	水平抗推力
	构件
	2
	1200
	
	
	

	9
	改性沥青防水卷材
	可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性
	组
	2
	1146
	
	
	

	10
	建筑室内、外腻子粉
	容器中状态、干燥时间、施工性、储（贮）存稳定性、初期干燥抗裂性、耐水性、打磨性
	组
	2
	627
	
	
	

	11
	聚合物水泥防水涂料
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
	组
	2
	636
	
	
	

	12
	聚氨酯防水涂料
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性
	组
	2
	516
	
	
	

	13
	聚合物水泥防水砂浆
	凝结时间、粘结强度、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、耐热性
	组
	2
	1320
	
	
	

	14
	SBS改性沥青防水胶
	固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、低温柔度、断裂伸长率
	组
	1
	924
	
	
	

	15
	非固化橡胶沥青防水涂料
	固体含量、延伸性、耐热性、低温柔性
	组
	1
	450
	
	
	

	16
	粘结砂浆
	粘结强度、抗压强度
	组
	1
	258
	
	
	

	17
	安石粉
	放射性
	组
	1
	732
	
	
	

	18
	石膏抹灰
	细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度
	组
	1
	450
	
	
	

	19
	玻璃纤网格布
	力学性能、抗腐蚀性能
	组
	1
	780
	
	
	

	20
	聚苯乙烯板
	导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能（可燃性）
	组
	2
	4434
	
	
	

	21
	岩棉板
	导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能（不燃性）
	组
	1
	2928
	
	
	

	22
	隔音涂料
	容器中状态、干燥时间、耐水性、耐碱性
	组
	1
	291
	
	
	

	23
	真石面漆
	容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量
	组
	2
	621
	
	
	

	24
	真石漆
	容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量
	组
	2
	621
	
	
	

	25
	石膏板
	外观质量、尺寸偏差、面密度、含水率、断裂荷载、护面纸与石膏芯的粘结、放射性、遇火稳定性
	组
	2
	2844
	
	
	

	26
	美缝剂
	表干时间、固体含量
	组
	1
	150
	
	
	

	27
	环氧地坪漆
	附着力、粘结强度、涂膜外观、容器中状态、抗压强度
	组
	1
	546
	
	
	

	28
	劈开砖
	放射性
	组
	1
	732
	
	
	

	29
	木地板
	燃烧性能
	组
	1
	3534
	
	
	

	30
	墙砖胶
	拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、晾置时间后拉伸粘结强度
	组
	1
	960
	
	
	

	31
	预制混凝土组合壳柱
	试块
	组
	20
	30
	
	
	

	32
	防火涂料
	粘结强度、抗压强度
	组
	1
	360
	
	
	

	33
	
	耐火极限
	组
	1
	21000
	
	
	

	34
	花岗岩
	体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、吸水率、耐磨性、放射性
	组
	1
	2292
	
	
	

	35
	红丹防锈漆
	在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度
	组
	2
	261
	
	
	

	36
	钢化玻璃
	尺寸、外观、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能。
	组
	1
	954
	
	
	

	37
	高晶板
	燃烧性能
	组
	1
	2028
	
	
	

	38
	建筑胶
	23℃拉伸粘结强度、粘结破坏面积、23℃最大拉伸强度时伸长率（以上为进场复验项目）；下垂度、硬度、表干时间
	组
	2
	870
	
	
	

	39
	墙面、地面砖
	尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、放射性
	组
	3
	1458
	
	
	

	40
	建筑用硅酮结构密封胶
	23℃拉伸粘结强度、粘结破坏面积、23℃最大拉伸强度时伸长率（以上为进场复验项目）；下垂度、硬度、表干时间
	组
	1
	870
	
	
	

	41
	铝单板
	耐盐酸性、耐溶剂性、外观质量、尺寸偏差、附着力、耐冲击性
	组
	1
	810
	
	
	

	42
	无机涂料
	容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、耐碱性、耐水性
	组
	1
	621
	
	
	

	43
	建筑涂料
	总挥发性有机化合物和游离甲醛限量
	组
	1
	1086
	
	
	

	44
	铝合金建筑型材
	规定非比例伸长应力，抗拉强度，断后伸长率
	组
	2
	906
	
	
	

	45
	轻钢龙骨
	外观质量、形状、尺寸、力学性能（静载试验）、抗冲击性、双面镀锌量
	组
	2
	720
	
	
	

	46
	内、外墙漆
	容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量
	组
	2
	621
	
	
	

	47
	基层处理剂（界面剂）
	挥发性有机化合物(V0C)含量、不挥发物含量、干燥时间（表干、实干）、耐冲击性、划格试验、密度、铅笔硬度(擦伤)
	组
	1
	1170
	
	
	

	48
	室内空气质量
	氡、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC
	点
	30
	1680
	
	
	

	49
	声环境
	噪声级/A声级
	点
	4
	840
	
	
	

	50
	预拌砂浆或成品砂浆
	保水率、28d抗压强度、2h稠度损失率、抗压强度
	组
	2
	456
	
	
	

	51
	
	砂浆试块抗压强度
	组
	10
	18
	
	
	

	52
	预制墙板、叠合板
	外观质量、尺寸偏差、干密度、抗压强度、干燥收缩值、导热系数、锈蚀面积、钢筋粘着力、纵向钢筋保护层厚度、抗冻性、结构性能
	组
	2
	4740
	
	
	

	53
	照明开关
	标记、防触电保护器、绝缘电阻、电气强度、机械强度、温升（K）、通断能力、正常操作、电气间隙、爬电距离
	组
	1
	3000
	
	
	

	54
	插头、插座
	标记、尺寸检查、防触电保护器、绝缘电阻、电气强度、机械强度、拔出插头力值（N）、耐热、电气间隙、爬电距离
	组
	1
	2100
	
	
	

	55
	灯具
	灯具效率、照明设备谐波含量、照明初始光效、功率、功率因数、色温、显示指数
	组
	2
	7020
	
	
	

	56
	抗震支架
	涂层厚度（抗震连接构件、抗震斜撑构件、管道连接构件）
	组
	2
	378
	
	
	

	57
	无纺布
	位面积质量偏差率、厚度偏差率、标称断裂强度对应伸长率、断裂强度、撕破强力、顶破强力、等效孔径、垂直渗透系数
	组
	1
	2364
	
	
	

	58
	挤塑聚苯板
	导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能
	组
	2
	4434
	
	
	

	三、市政工程材料（园林绿化及室外配套设施）
	
	
	

	1
	钢筋原材
	外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率
	组
	5
	342
	
	
	

	2
	混凝土试块抗压（标养）
	抗压强度
	组
	20
	30
	
	
	

	3
	混凝土试块抗压（同养）
	抗压强度
	组
	10
	30
	
	
	

	4
	沥青混合料
	马歇尔试验、沥青用量、矿料级配
	组
	2
	3312
	
	
	

	5
	
	沥青配合比设计
	组
	2
	9000
	
	
	

	6
	沥青路面
	厚度（取芯）
	点
	10
	246
	
	
	

	7
	
	弯沉
	点
	142
	36
	
	
	

	8
	
	压实度
	点
	10
	180
	
	
	

	9
	砂浆试块
	抗压强度
	组
	5
	18
	
	
	

	10
	砖
	抗压强度、抗折强度
	组
	2
	360
	
	
	

	11
	水泥
	胶砂强度、细度、安定性、凝结时间、标准稠度
	组
	2
	288
	
	
	

	12
	粗集料
	粗集料：筛分析、含泥量、针、片状颗粒含量、泥块含量、压碎值指标、坚固性；
	组
	2
	960
	
	
	

	13
	细集料
	细集料：筛分析、含泥量、泥块含量；
	组
	2
	300
	
	
	

	14
	回填（土、砂）
	压实度
	点
	800
	120
	
	
	

	15
	
	击实
	组
	3
	300
	
	
	

	16
	
	砂的相对密度
	组
	3
	210
	
	
	

	17
	地基基础
	动力触探
	点
	20
	300
	
	
	

	18
	
	土层锚杆承载力
	根
	10
	2640
	
	
	

	19
	钢丝网骨架复合管
	规格尺寸、静液压强度及爆破压力试验
	组
	3
	660
	
	
	

	20
	钢筋混凝土管
	抗压强度
	组
	3
	1200
	
	
	

	21
	聚乙烯双壁波纹管管材
	颜色、外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验
	组
	3
	756
	
	
	

	22
	塑料检查井
	外观、尺寸、承载能力
	组
	3
	966
	
	
	

	23
	井盖
	外观、尺寸、承载力
	组
	3
	966
	
	
	

	24
	管道基础
	地基承载力（轻型）
	点
	60
	300
	
	
	

	25
	管道压力
	水压试验
	米
	500
	15.6
	
	
	

	26
	污水管
	闭水试验
	段
	10
	1206
	
	
	

	27
	电线电缆
	绝缘厚度、绝缘电阻、电压试验、标称截面积、导体电阻
	芯
	20
	510
	
	
	

	28
	电工套管、线管、导管、线槽
	维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回收率、环段热压缩力
	组
	3
	906
	
	
	PVC套管

	29
	
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	3
	972
	
	
	SC

	30
	低压成套配电柜
	绝缘电阻
	组
	3
	300
	
	
	

	31
	路灯
	接地电阻
	测点
	14
	186
	
	
	

	32
	种植土
	PH值、含盐量、有机质、质地、土壤密度
	组
	1
	1410
	
	
	

	四
	合计（元）：
	
	

	五
	报价下浮率（%）：
	
	

	六
	最终报价合计（元）：
	
	

	说明：
1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取；
2、报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用；
3.标准单价已按参考收费标准中单价进行6折下浮后计价；
4、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。
	

	
	

	
	

	
	

	
	




