关于博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段）工程材料检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司 
工程名称：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段）
工程建设规模与内容：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目总用地面积为 99323.75㎡（约为149亩），安置区实际用地面积（不包含市政道路）：94205.79㎡。总建筑面积为168806.78㎡，安置户数为300户。本次建设为二标段，其中建设用地面积为140㎡的安置户81户，建设用地面积为120㎡的安置户82户，建设用地面积为75㎡的安置户33户，便民服务中心1栋，本次设计范围，安置住宅只设计地基与基础工程。包含安置房地基与基础工程、土方工程、道路工程、园林绿化工程、挡土墙工程及室外配套电气工程、给排水工程等。施工中标价为6611.60万元。
工作内容：工程材料检测
计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准4折后计取。
检测报价：          元。（报价明细详见附件1）
服务承诺：
1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。
2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。
报价单位：          （盖章）
法定代表人：  （签字或签章）
时间： 2026年    月    日
联系人：
联系电话：

[bookmark: _GoBack]附件1：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段）工程材料检测清单
	序号
	检验项目
	检测参数
	单位
	检测
数量
	控制单价（标准单价4折下浮）
	报价单价
（元）
	报价合价
（元）
	备注

	一、市政材料工程、道路工程（场地平整工程、路基路面工程及人行道附属工程）

	1 
	混凝土试块抗
压（标养）
	抗压强度
	组
	20 
	20 
	
	
	

	2 
	混凝土试块抗
压（同养）
	抗压强度
	组
	10 
	20 
	
	
	

	3 
	路缘石
	抗压强度
	组
	2 
	120 
	
	
	

	4 
	砂浆试块
	抗压强度
	组
	2 
	12 
	
	
	

	5 
	砖
	抗压强度、抗折强度
	组
	2 
	240 
	
	
	

	6 
	混凝土配合比
	混凝土配合比设计+拌合物配合比分析
	组
	2 
	560 
	
	
	

	7 
	砂浆配合比
	砂浆配合比
	组
	1 
	120 
	
	
	

	8 
	水泥
	胶砂强度、细度、安定性、凝结时间、标准稠度
	组
	3 
	192 
	
	
	

	9 
	粗骨料
	粗集料：筛分析、含泥量、针、片状颗粒含量、泥块含量、压
碎值指标、坚固性；
	组
	5 
	640 
	
	
	砼

	10 
	细骨料
	细集料：筛分析、含泥量、泥块含量；
	组
	3 
	200 
	
	
	砼

	11 
	矿粉
	水洗法筛分、密度、塑性指数、亲水系数
	组
	2 
	400 
	
	
	

	12 
	粗集料＞
2.36mm
	水洗法筛分、针片状、压碎值、密度、吸水率
	组
	3 
	364 
	
	
	沥青

	13 
	细集料<
2.36mm
	水洗法筛分、密度、砂当量
	组
	3 
	244 
	
	
	沥青

	14 
	沥青
	针入度、延度、软化点、粘度、密度
	组
	2 
	872 
	
	
	

	15 
	粘层、透层、封
层
	破乳速度、黏度、蒸发残留物、与粗集料的粘附性
	组
	3 
	916 
	
	
	

	16 
	沥青混合料
	混合料配料试验
	组
	2 
	6000 
	
	
	

	17 
	沥青混合料
	马歇尔试验、沥青用量、矿料级配。
	组
	2 
	2208 
	
	
	

	18 
	土工织物
	土工布：单位面积质量、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR
顶破强力、撕破强力、垂直渗透系数
	组
	2 
	1012 
	
	
	

	19 
	土工格栅
	单位面积质量、抗拉强度、伸长率、拉伸力、粘、焊点极限剥
离力
	组
	2 
	488 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	路基/路床/基础
	压实度
	点
	110 
	80 
	
	
	

	21 
	
	击实
	组
	2 
	200 
	
	
	

	22 
	
	弯沉
	点
	150 
	24 
	
	
	

	23 
	热拌沥青混合
料基层
	压实度
	点
	11 
	180 
	
	
	

	24 
	
	弯沉
	点
	150 
	24 
	
	
	

	25 
	
	厚度
	点
	11 
	164 
	
	
	

	26 
	沥青混合料面层
	压实度
	点
	11 
	180 
	
	
	

	27 
	
	平整度
	点
	150 
	16 
	
	
	

	28 
	
	厚度
	点
	11 
	164 
	
	
	

	29 
	
	弯沉
	点
	150 
	24 
	
	
	

	30 
	
	路面抗滑性能(摆式仪法)
	点
	15 
	48 
	
	
	

	31 
	
	构造深度
	点
	15 
	80 
	
	
	

	32 
	级配砂砾及级配砾石
	配合比设计
	组
	1 
	1000 
	
	
	

	33 
	
	厚度
	点
	11 
	20 
	
	
	

	34 
	
	压实度
	点
	11 
	80 
	
	
	

	35 
	
	弯沉
	点
	150 
	24 
	
	
	

	36 
	水泥稳定碎石
	压实度
	点
	22 
	80 
	
	
	

	37 
	
	弯沉
	点
	300 
	24 
	
	
	

	38 
	
	7d  无侧限抗压强度
	组
	12 
	240 
	
	
	

	39 
	
	厚度
	点
	22 
	20 
	
	
	

	40 
	
	配合比设计
	组
	2 
	1800 
	
	
	

	41 
	铺砖
	平整度
	点
	150 
	16 
	
	
	

	一、市政材料工程、道路工程（管道工程）

	1 
	回填（土、砂）
	压实度
	点
	600 
	80 
	
	
	

	2 
	
	击实
	组
	3 
	200 
	
	
	

	3 
	
	砂的相对密度
	组
	3 
	140 
	
	
	

	4 
	聚乙烯双壁波
纹管管材
	颜色、外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验
	组
	3 
	504 
	
	
	

	5 
	钢筋混凝土管
	抗压强度
	组
	2 
	800 
	
	
	

	6 
	检查井
	抗压强度
	组
	2 
	800 
	
	
	

	7 
	球墨铸铁管
	抗拉强度、屈服强度、断裂伸长率
	组
	3 
	200 
	
	
	

	8 
	井盖
	外观、尺寸、承载力
	组
	2 
	644 
	
	
	

	9 
	管道基础
	地基承载力（轻型）
	点
	30 
	200 
	
	
	

	10 
	管道压力
	水压试验
	米
	1000 
	10 
	
	
	

	11 
	污水管
	闭水试验
	管段
	22 
	804 
	
	
	

	12 
	防坠落网
	断裂强力、冲击性能
	组
	2 
	400 
	
	
	

	13 
	砌体结构
	抗压强度
	组
	1 
	120 
	
	
	

	14 
	砂浆
	抗压强度
	组
	1 
	12 
	
	
	

	一、市政材料工程、道路工程（路灯照明工程、交通工程）

	1 
	电线电缆
	绝缘厚度、绝缘电阻、  电压试验 、标称截面积、导体电阻
	芯
	18 
	340 
	
	
	

	2 
	电工套管、线
管、导管、线槽
	最大外径、最小外径、最小内径、抗压性能、冲击性能、弯曲
性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能
	组
	3 
	552 
	
	
	PE 管

	3 
	
	维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回收率、环段热压缩力
	组
	3 
	604 
	
	
	PVC 套管

	4 
	
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	3 
	648 
	
	
	SC

	5 
	MPP 电力管
	尺寸、落锤冲击性能、环刚度、压扁、维卡软化温度
	组
	2 
	800 
	
	
	

	6 
	低压成套配电柜
	绝缘电阻
	组
	46 
	200 
	
	
	

	7 
	接地装置
	接地电阻
	测点
	298 
	124 
	
	
	

	8 
	地基承载力
	地基承载力（轻型）
	点
	289 
	200 
	
	
	

	一、市政材料工程、道路工程（交通工程）

	1 
	标志
	净空高度、厚度、光度性能
	组
	2 
	204 
	
	
	

	2 
	标线
	实体构件：标线线段长度、标线宽度、标线厚度、标线横向偏
位、标线纵向间距、逆反射亮度系数、抗滑值
	组
	1 
	188 
	
	
	

	3 
	
	涂料（标线涂料）；遮盖率、色度性能、玻璃珠含量、抗滑性、
不粘胎干燥时间、涂层外观、抗压强度
	组
	1 
	572 
	
	
	

	4 
	
	玻璃珠：外观要求、密度、粒径分布、成圆率、磁性颗粒含量、
耐水性
	组
	1 
	336 
	
	
	

	5 
	交通标志基础
	地基承载力
	点
	20 
	200 
	
	
	

	一、市政材料工程、道路工程（绿化工程）

	1 
	种植土
	PH 、含盐量、有机质、质地、土壤入渗率、土壤密度
	组
	1 
	1040 
	
	
	

	二、建筑材料及构配件--（安置户基础工程、挡土墙工程）

	1 
	钢筋原材
	抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差
	组
	60 
	192 
	
	
	

	2 
	钢筋机械连接
	抗拉强度
	组
	60 
	40 
	
	
	

	3 
	钢筋焊接
	抗拉强度
	组
	30 
	40 
	
	
	

	4 
	蒸压灰砂砖/烧
结砖/混凝土普
通砖
	抗压强度
	组
	3 
	120 
	
	
	

	5 
	水泥
	细度、凝结时间、安定性、标稠、胶砂强度
	组
	2 
	192 
	
	
	

	6 
	砂浆配合比
	配比设计、试配
	组
	2 
	120 
	
	
	

	7 
	砂浆试块
	抗压强度
	组
	30 
	12 
	
	
	

	8 
	建筑排水用硬
聚氯乙烯 PVC-U
管材
	外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度
	组
	4 
	584 
	
	
	

	9 
	混凝土试块
	抗压强度
	组
	200 
	20 
	
	
	

	10 
	砂
	颗粒级配、含水率、堆积密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量
	批次
	2 
	400 
	
	
	

	11 
	土工击实试验：
基础回填土击
实
	最大干密度、最优含水率
	组
	2 
	200 
	
	
	

	12 
	冷热水用聚丙
烯(管材)(PPR)
	外观、规格尺寸、纵向回缩率、液压试验（1h）
	组
	4 
	520 
	
	
	

	13 
	电线电缆
	颜色、导体结构、护套厚度、绝缘厚度、绝缘电压、标志检验
	组
	2 
	308 
	
	
	

	14 
	基础回填土压实度
	压实度
	点
	400 
	36 
	
	
	

	15 
	电工套管
	外观、尺寸、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、 自熄时间
	组
	2 
	584 
	
	
	

	16 
	建筑排水用硬
聚氯乙烯管件
	外观、规格尺寸、维卡软化温度、坠落试验
	组
	4 
	224 
	
	
	

	17 
	冷热水用聚丙
烯(管件)
	外观、规格尺寸、液压试验
	组
	4 
	440 
	
	
	

	18 
	混凝土试块抗
渗等级/性能
	抗渗等级/性能
	组
	20 
	120 
	
	
	

	19 
	石
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量
	组
	2 
	400 
	
	
	

	20 
	混凝土配合比
设计
	混凝土配比设计、试配（C10～C35 强度）
	组
	2 
	160 
	
	
	

	21 
	防水卷材
	不透水性、厚度、外观、拉力、延伸率
	组
	2 
	364 
	
	
	

	22 
	聚合物水泥防水涂料
	拉伸强度、断裂延伸率、固体含量、不透水性、外观
	组
	2 
	360 
	
	
	

	二、建筑安全用品

	1 
	金属脚手架扣件
	扣件抗滑、扣件抗破坏性能、扣件扭转刚度性能、扣件抗拉性
能、扣件扭力矩、底座抗压性能
	组
	2 
	2556 
	
	
	

	2 
	钢管
	拉伸试验、弯曲试验、压扁试验
	组
	2 
	600 
	
	
	

	3 
	安全网
	规格尺寸、质量、筋绳间距、耐冲击性能、耐贯穿性、系绳断
裂强力、断裂伸长率、开眼环扣强力、梯形法撕裂强力、接缝
部位抗拉强力
	组
	1 
	1200 
	
	
	

	4 
	安全帽及安全带
	外观结构及尺寸、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带的强度、
侧向刚性（常温）、安全绳静态负荷、整体静态负荷、整体动
态负荷
	组
	1 
	2524 
	
	
	

	二、建筑节能

	1 
	保温砂浆
	导热系数、抗压强度、干密度
	组
	1 
	600 
	
	
	

	2 
	蒸压加气块
	导热系数
	组
	1 
	400 
	
	
	

	3 
	墙体
	墙体传热系数
	组
	1 
	1800 
	
	
	

	4 
	
	建筑节能构造钻芯
	组
	1 
	480 
	
	
	

	5 
	屋面保温材料
（挤塑板）
	导热系数
	项
	1 
	400 
	
	
	

	6 
	
	密度
	项
	1 
	80 
	
	
	

	7 
	
	压缩强度
	项
	1 
	120 
	
	
	

	8 
	
	可燃性
	项
	1 
	2356 
	
	
	B1

	9 
	玻璃
	可见光透射比、遮阳系数
	项
	1 
	3200 
	
	
	

	10 
	
	玻璃密封性能
	项
	1 
	1680 
	
	
	

	11 
	门窗
	门窗传热系数
	组
	1 
	2800 
	
	
	

	二、建筑门窗三性

	1 
	门窗
	物理三性（气密、水密、抗风压）
	㎡
	8.1 
	244 
	
	
	

	七
	合计（元）：
	
	
	

	八
	报价下浮率（%）：
	
	
	

	九
	最终报价合计（元）：
	
	
	

	说明：
1、报价单价参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取；
2、报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用；
3、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行
业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。
4、标准单价已按参考收费标准中单价进行4折下浮后计价。




