[bookmark: _GoBack]关于博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段）地基基础检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司  
工程名称：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段）
工程建设规模与内容：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目总用地面积为 99323.75㎡（约为149亩），安置区实际用地面积（不包含市政道路）：94205.79㎡。总建筑面积为168806.78㎡，安置户数为300户。本次建设为二标段，其中建设用地面积为140㎡的安置户81户，建设用地面积为120㎡的安置户82户，建设用地面积为75㎡的安置户33户，便民服务中心1栋，本次设计范围，安置住宅只设计地基与基础工程。包含安置房地基与基础工程、土方工程、道路工程、园林绿化工程、挡土墙工程及室外配套电气工程、给排水工程等。施工中标价为6611.60万元。
工作内容：地基基础检测（详见附件1）
计费依据：依据《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2025版)》的收费标准计取。
检测服务最终报价：        元。报价为含税价，最终检测费按实际完成的工程量据实进行结算。
服务承诺：如果我司取得本项目的地基基础检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。
报价单位： 
法定代表人：        （签字或签章）
时间：2026年    月    日
联系人： 
联系电话： 

附件1：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目（二标段） 地基基础检测服务
	序号
	检测
阶段
	基础
类型
	区域/部位
	桩径
	检测项目
	单桩承载力
特征值
	单桩承载力
极限试验值
	抽检数量
	试验荷载总数量
	（标准单价4折下浮）
	投标报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	含税单价
	含税合价（元）
	

	1
	施工前
	PHC高强预应力管桩
	试验桩
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	3
	7500
	22元/10kN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工后
	PHC高强预应力管桩
	便民服务中心
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	2
	5000
	22元/10kN
	
	
	

	3
	
	
	一区
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	8
	20000
	22元/10kN
	
	
	

	4
	
	
	二区
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	15
	37500
	22元/10kN
	
	
	

	5
	
	
	三区
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	3
	7500
	22元/10kN
	
	
	

	6
	
	
	四区
	400
	单桩竖向抗压静载试验
	1000kN
	2500kN
	3
	7500
	22元/10kN
	
	
	

	7
	施工后
	PHC高强预应力管桩
	便民服务中心
	400
	低应变
	/
	/
	12根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型A八联排
	400
	低应变
	/
	/
	208根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型A七联排
	400
	低应变
	/
	/
	92根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型A六联排
	400
	低应变
	/
	/
	120根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型A五联排
	400
	低应变
	/
	/
	34根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型B六联排
	400
	低应变
	/
	/
	280根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型B五联排
	400
	低应变
	/
	/
	204根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型B四联排
	400
	低应变
	/
	/
	28根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型B三联排
	400
	低应变
	/
	/
	44根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型C六联排
	400
	低应变
	/
	/
	99根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	户型C五联排
	400
	低应变
	/
	/
	84根
	/
	60元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	天然土基
	条形基础
	户型A七联排
	/
	地基承载力（轻型动力触探试验）
	fak≥140KPa
	/
	10点
	/
	200元/点
	
	
	

	
	
	
	户型A五联排
	/
	地基承载力（轻型动力触探试验）
	
	/
	10点
	/
	200元/点
	
	
	

	9
	复合地基
	水泥搅拌桩
	桥涵段
	500
	压板试验
	fak≥120kPa
	fak≥240kPa
	15点
	/
	2600元/点
	
	
	

	
	
	
	
	
	单桩竖向抗压静载试验
	120kN
	240kN
	15根
	/
	3120元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	桩身完整性（钻芯法）
	/
	/
	
	/
	600元/根
	
	
	有效桩长>5m

	
	
	
	
	
	芯样抗压强度
	
	/
	90个
	/
	160元/个
	
	
	

	10
	
	
	一般软基段
	500
	压板试验
	fak≥120KPa
	fak≥240KPa
	15点
	/
	2600元/点
	
	
	

	
	
	
	
	
	单桩竖向抗压静载试验
	120kN
	240kN
	15根
	/
	3120元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	桩身完整性（钻芯法）
	/
	/
	
	/
	600元/根
	
	
	有效桩长>5m

	
	
	
	
	
	芯样抗压强度
	
	/
	90个
	/
	160元/个
	
	
	

	11
	
	
	场坪
	500
	压板试验
	fak≥120KPa
	fak≥240KPa
	15点
	/
	2600元/点
	
	
	

	
	
	
	
	
	单桩竖向抗压静载试验
	120kN
	240kN
	15根
	/
	3120元/根
	
	
	

	
	
	
	
	
	桩身完整性（钻芯法）
	/
	/
	
	/
	600元/根
	
	
	有效桩长>5m

	
	
	
	
	
	芯样抗压强度
	
	/
	90个
	/
	160元/个
	
	
	

	一
	检测费用合计（元）：
	
	

	二
	设备吊运、进退场及转运费（元）：
	
	

	三
	最终报价合计（元）：
	
	

	说明：
1、投标报价单价为含税固定单价，包含人工、材料、税金、工作协调等费用；
2、设备吊运、进退场及转运费报价为含税包干价，已包含所有材料设备进出场费、场内转运费等费用。
3、检测数量为暂定数量，最终数量根据项目实际需求以及相关规范标准、设计文件等要求，按实际完成的数量结算合同价。
4、标准单价已按参考收费标准中单价进行4折下浮后计价。



